# Ønskeliste – Nyt udstyr til Home Assistant

*Sidst opdateret: april 2026*

---

## Høj prioritet

### Zigbee Smart Plugs (med energimåling)

| Antal | Beskrivelse | Anvendelse | Status |
|---|---|---|---|
| ~8-10 | Zigbee smart plugs med energimåling (fx Nous A1Z, IKEA TRETAKT, Innr SP 242) | Sonos-styring, mesh-udvidelse, strømmåling | ⬜ Ønsket |

**Eksisterende:** 4× Nous A1Z Smart Plug (Zigbee 3.0) + 2× Hue On/Off Plug (udetræer)

**Formål 1 – Mesh-udvidelse:**
- Zigbee-plugs fungerer som routere og forstærker mesh-netværket
- Mål: dækning helt ud til postkasse, garage og drivhus
- Placér plugs strategisk som "stepping stones" fra huset og ud
- Sonoff-enhederne (WiFi) hjælper ikke på Zigbee-mesh – erstat evt. med Zigbee-plugs over tid

**Formål 2 – Sonos genstart-automation:**
- 8 Sonos-højttalere tilsluttes Zigbee smart plugs
- Køkken og soveværelse kræver sandsynligvis indbygget mini-relæ i stikkontakt i stedet for smart plug
- Muliggør automatisk power-cycle i korrekt rækkefølge (sluk alle → vent → tænd én ad gangen)
- Løser det kendte problem med Sonos der "hænger" og kræver strømgenstart
- Automation: script der slukker alle plugs, venter 10 sek, tænder dem sekventielt med delay

**Formål 3 – Energimåling:**
- Spor strømforbrug på individuelle enheder
- Nous A1Z understøtter energimåling – køb samme model for ensartethed

---

### Zigbee Termostater – 2× Danfoss Ally TRV

| Antal | Rum | Beskrivelse | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Stue | Danfoss Ally TRV (Zigbee) | ⬜ Ønsket |
| 1 | Badeværelse | Danfoss Ally TRV (Zigbee) | ⬜ Ønsket |

**Bekræftet ventiltype:** Danfoss RA (snap-on clips) – Ally passer direkte med medfølgende RA-adapter.

**Bemærkninger:**
- Eksisterende klimastyring: kontor, soveværelse, Andreas, Daniel, lille bad (gulvvarme)
- Stue: har i dag en eQ-3 Bluetooth-termostat som IKKE virker med HA (kræver PIN, forsøgt med M5Stack proxy uden held) – erstattes af Ally
- Badeværelse: har i dag en manuel Danfoss RA 2000 – erstattes af Ally
- Begge ventiler er bekræftet Danfoss RA snap-on – Ally passer direkte
- Badeværelse: snæver plads mod væg, men Ally (Ø52 mm) er kun 2 mm bredere end nuværende (Ø50 mm) – passer fint da den ikke skal drejes
- Rigeligt plads opad (længde ~97 mm vs. nuværende ~65 mm er OK)
- Kan integreres med eksisterende vindues-sensorer til automatisk lukning ved åbent vindue

---

### Zigbee relæmoduler – 4× Sonoff ZBMINI-L2

| Antal | Rum | Beskrivelse | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryggers | Sonoff ZBMINI-L2 (on/off, ingen nulleder krævet) | ⬜ Ønsket |
| 1 | Lille badeværelse | Sonoff ZBMINI-L2 (on/off, ingen nulleder krævet) | ⬜ Ønsket |
| 1 | Køkken | Sonoff ZBMINI-L2 eller tilsvarende mini-relæ til Sonos-stikkontakt | ⬜ Ønsket |
| 1 | Soveværelse | Sonoff ZBMINI-L2 eller tilsvarende mini-relæ til Sonos-stikkontakt | ⬜ Ønsket |

**Bemærkninger:**
- Monteres bag eksisterende kontakt – lampen bliver smart via Zigbee, kontakten virker stadig fysisk
- Bryggers: 1× LED-loftlampe – simpel on/off
- Lille bad: G9 halogen – on/off (overvej at skifte G9 halogen til G9 LED for energibesparelse)
- Køkken + soveværelse: relevant hvis Sonos-højttalerne ikke har fysisk plads til smart plug
- De viste LK FUGA-kombinationer i bryggers og lille bad ser ikke ud som oplagte steder uden først at åbne og kontrollere pladsen
- Køb kun relæ til indbygning efter kontrol af dåsedybde, ledningsmængde og om nulleder er til stede
- Kræver plads i dåse/stikkontakt og bør kun laves, hvis installationen er egnet og lovlig at udføre
- Ca. 80-100 kr/stk

---

## Normal prioritet

### Idéer til fremtidige udvidelser

| Enhed | Beskrivelse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Zigbee vandlækagesensor | Vandskadedetektion | Under opvaskemaskine, vaskemaskine, badeværelse |
| Zigbee vibrationssensor | Registrér vaskemaskine-status | Ligesom opvaskemaskinen, men for vaskemaskinen |
| Smart dørklokke | Video-dørklokke | Integreres med HA notifikationer |
| Zigbee knapmodul | Fysisk betjening | Erstat eksisterende Hue-switches med Zigbee2MQTT-kompatible |
| Relæ i stikkontakt til spejllys | Smart styring af `light.spejl1` + `light.spejl2` via eksisterende manuel stikkontakt | Familien bruger den manuelle kontakt i dag, så løsningen skal bevare fysisk betjening |

---

## Lav prioritet / Nice-to-have

| Enhed | Beskrivelse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Køkken: 11× Hue GU10 White Ambiance | Smart spots til køkken (4+7 grupper) | Bekræftet GU10-fatning. Kræver bypass af eksisterende dimmer. Ca. 2.200 kr |
| Postkasse-sensorer | 2× Aqara kontaktsensor + 1× Aqara vibrationssensor | Vippelåg, brevsprække, tømmeluge – metal-kasse dæmper Zigbee, kræver nærliggende router |
| Luftkvalitetssensor | VOC / PM2.5 | Udvidelse af eksisterende CO₂-måling |
| Energimåler (CT-clamp) | Realtids strømmåling pr. kredsløb | Supplement til Eloverblik |

---

## Indkøbt ✅

*Flyt enheder hertil når de er købt og installeret.*

| Dato | Enhed | Antal | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
